|  |
| --- |
| **LOT 1 – MOBILIER TECHNIQUE D'ATELIER** |
|  |
| **2 - Bac de rétention** |
| Pour stockage de petite quantité (jerrican 20L) d'essence, gasoil, produit corrosif.  Capacité de rétention estimée environ 80L  Possibilité de déplacement aisé par transpalette ou bac équipé de roulettes. |
|  |
| **3 - Rayonnage combi-store (rangement des pneus)** |
| Rayonnage en acier galvanisé adapté pour le stockage des pneus ou jantes  3 niveaux avec lisses biseautées pour rotation du pneu |
|  |
| **4 - Rayonnage mi-lourd p=500** |
| Echelle 2 montants indépendants reliés par entretoises  8 Tablettes galvanisées - Profondeur 500mm – charge par tablette 60kg  Croisillon pour rigidité  Hauteur totale 2000mm  Longueur totale 1000mm  Possibilité d'assembler plusieurs éléments |
|  |
| **5 - Rayonnage mi-lourd p=600** |
| Echelle 2 montants indépendants reliés par entretoises  8 Tablettes galvanisées - Profondeur 600mm – charge par tablette 60kg  Croisillon pour rigidité  Hauteur totale 2000mm  Longueur totale 1000mm  Possibilité d'assembler plusieurs éléments |
|  |
| **6 - Rayonnage de stockage pour bidons** |
| 4 montants avec pieds en plastique  5 étagères qui forment bacs de rétention d'une capacité d'environ 25 litres – charge maxi par bac 70kg  Longueur 100 cm  Hauteur 200 m  Profondeur 50 cm |