|  |
| --- |
| **LOT 3 – MOBILIER TECHNIQUE D'ATELIER** |
| **1 - Armoire d'atelier haute métallique portes battantes 195x120**  |
| Tôle d'acier épaisseLargeur 120 cm Hauteur 195 cm Profondeur 42 cm4 tablettes charge maxi 100kgPortes battantes verrouillage 3 points - ouverture mini 110°Fermeture par serrure à clé cylindrique |
|  |
| **2 – Armoire d'atelier haute métallique portes battantes 195x90** |
| Tôle d'acier épaisseHauteur 1950Largeur 90Profondeur 424 tablettes réglables en hauteur portes battantes compactes avec renfort, verrouillage à clés trois pointsOuverture à 110° |
|  |
| **3 - Bacs gerbables** |
| Bac norme européenne, en polyéthylène, résistant aux huiles, graisseCapacité 9L, charge maxi 20 kgLongueur 400 mmHauteur 115 mmProfondeur 300 mm |
|  |
| **4 - Tabouret**  |
| Pour poste de travailRéglage en hauteur par vérin gazAssise ergonomique en hêtre multiplisPiètement noir avec patinSans repose pieds |
|  |
| **5 - Poteaux de balisage blanc/rouge + chaine** |
| Poteau en PVC avec 2 crochets pour fixation d'une chaineSocle à lester avec sable ou gravierCouleur Blanc/RougeLivre avec chaine en polyéthylène rouge/blanc |
|  |
| **6 - Vestiaire industriel 2 colonnes** |
| Structure en tôle d’acier Aménagement intérieur pour industrie salissante2 compartiments pour vêtements1 tablette supérieurePortes indégondables ouvrant à 180°. Etagère et cloison intérieures galvanisées. Aérations basse et haute Portes avec porte-étiquette et fermeture par clé.Livré monté avec des pieds en polypropylène inaltérable avec vérins de mise à niveau. H/P : 190 cm / 50 cm. |
|  |
| **7 - vestiaires monobloc 1 colonne de 4 casiers**  |
| Monté sur socle 1 colonne de 4 casesLargeur d'un casier 400 mmPortes renforcées avec charnières invisibles.Aération haute et basse sur face avant.de chaque portePorte-étiquettes emboutisFermeture par serrure à cléHauteur 1800mmProfondeur 500mm |
|  |
| **8 - vestiaires monobloc 2 colonnes de 4 casiers** |
| Monté sur socle 2 colonnes de 4 casesLargeur d'un casier 400 mmPortes renforcées avec charnières invisibles.Aération haute et basse sur face avant.de chaque portePorte-étiquettes emboutisFermeture par serrure à cléHauteur 1800mmProfondeur 500mm |